Załącznik nr 1d do SWZ

Część IV – bramka logistyczna

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego** | **Opis Zamawiającego** | **Cena brutto** |
| **1.** | **Oprogramowanie umożliwiające prezentację technologii RFID i zastosowanie w logistyce** | |  |
| Zakładanie nowych kartotek materiałowych | TAK |
| Aktualizacje już istniejących kartotek | TAK |
| Dodawanie i aktualizowanie już istniejących kodów EAN | TAK |
| Podgląd aktualny stanów zapasów per indeks | TAK |
| Organizacja magazynu - miejsca odkładcze | TAK |
| Licencja | Bezterminowa na Użytkownika |
| Szkolenie dla przedstawicieli Zamawiającego z obsługi pakietu i prowadzenia zajęć | TAK |
| Instalacja pakietu edukacyjnego w siedzibie Zamawiającego | TAK |
| Subskrypcja (pojęcie subskrypcji odnosi się do zapewnienia aktualizacji oprogramowania do najnowszej wersji przez okres minimum 12 miesięcy). | min. 12 msc |
| **2.** | **Bramka RFID z akcesoriami** | |  |
| Konstrukcja nośna bramki pozwalająca na łatwy montaż i demontaż | TAK |
| Częstotliwość pracy (EU) | 865-868 MHz (UE) |
| Skrzynka sterująca | zawierająca router i zasilacz |
| Zastosowane anteny | 3xA3 |
| Mocowanie anten wraz z okablowaniem | TAK |
| Gwarancja | min. 24 msc |
| Ilość | 1 kpl. |
| Instalacja w siedzibie Zamawiającego | TAK |
| Szkolenie/instruktaż z obsługi i eksploatacji urządzenia | TAK |
| **3.** | **Czytnik danych RFID (do bramki)** | |  |
| Standard RFID | UHF |
| Częstotliwość pracy (EU) | 865-868 MHz (UE) |
| Komunikacja | Ethernet (LAN) |
| Moc czytnika | max. 30dbm |
| Dodatkowo w zestawie | zasilacz sieciowy, niezbędne okablowanie |
| Gwarancja | min. 24 msc |
| Ilość: | 1 szt. |
| Instalacja w siedzibie Zamawiającego | TAK |
| Szkolenie/instruktaż z obsługi i eksploatacji urządzenia | TAK |
| **4.** | **Terminal RFID** | |  |
| Standard RFID | UHF |
| Częstotliwość pracy (EU) | 865-868 MHz |
| Komunikacja | Bluetooth, GPS, GSM, USB, Wi-Fi, WLAN |
| Pamięć RAM/ROM | min. 2GB/16GB |
| Moc czytnika | max. 30dbm |
| Ekran | min. 3,0", min. 1280x720 |
| Dodatkowo w zestawie | kabel USB, stacja dokująca, zasilacz sieciowy |
| System operacyjny | Android lub Windows Mobile |
| Gwarancja | min. 24 msc |
| Ilość: | 1 szt. |
| Szkolenie/instruktaż z obsługi i eksploatacji urządzenia | TAK |
| **5.** | **Ręczne czytniki kodów kreskowych** | |  |
| Skaner kodów kreskowych | 1D |
| Gwarancja | min. 24 msc |
| Ilość: | 2 szt. |
| Szkolenie/instruktaż z obsługi i eksploatacji urządzenia | TAK |
| **6.** | **Drukarka etykiet RFID UHF** | |  |
| Standard RFID | UHF |
| Technologia druku | termotransferowa |
| Komunikacja | Ethernet (LAN) RS232, USB, Wi-Fi w opcji |
| Obsługiwane języki | ZPL, ZPL2 |
| Rozdzielczość: | min. 200 dpi, min. 8 punktów/cal |
| Maksymalna szerokość druku: | 104 mm |
| Średnica rolki etykiet: | min. 160 mm |
| Program do projektowania etykiet i etykiet RFID | licencja na Użytkownika na dowolną ilość komputerów |
| Gwarancja | min. 24 msc |
| Ilość | 1 szt. |
| Szkolenie/instruktaż z obsługi i eksploatacji urządzenia | TAK |
| **7.** | **Tagi trwałe RFID UHF** | |  |
| Standard RFID | UHF |
| Zgodność częstotliwości | 860 – 960 MHz |
| Protokół pracy | EPC1 Gen2 |
| Pamięć dostępna | EPC |
| Zasieg odczytu | min. 2 m |
| Ilość | 50 szt. |
| **8.** | **Etykiety logistyczne RFID** | |  |
| etykiety logistyczne RFID 100x150 mm | Min. 1000 szt. |
| etykiety logistyczne RFID 55x35mm | Min. 1000 szt. |
| **9.** | **Materiały eksploatacyjne do drukarki etykiet** | |  |
| etykiety samoprzylepne | 10 000 szt. |
| taśmy barwiące do drukarki | 5 szt. |
| **10.** | **Dodatkowe wyposażenie** | |  |
| regały magazynowe wolnostojące 1000x400x2000 5 półek | 2 kpl. |
| paleta plastikowa na kółkach | 1 kpl. |
| **RAZEM:** | | |  |