Załącznik nr 3b

**Część II – meble gastronomiczne – projekt Modernizacja i wyposażenie pracowni zawodowych w placówkach edukacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa wydatku | Opis minimalnych wymagań | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Cena pozycji brutto |
| 1. | Szafa magazynowa bhp | - wysokość: 1800 mm - głębokość: 450 mm - szerokość: 900 mm - materiał wykonania: stal nierdzewna - jeden segment o szerokości 300 mm - w wersji podwójnej-nadstawnej (brudna - czysta), trójsegmentowa | Sztuka | 5 |  |  |
| 2. | Szafa magazynowa, drzwi suwane | - wysokość: 1800 mm  - głębokość: 400 mm - szerokość: 1150 mm - trzy przestawne półki - materiał wykonania: stal nierdzewna - regał spawany | sztuka | 1 |  |  |
| 3. | Szafa na naczynia, drzwi suwane | - materiał stal nierdzewna - liczba półek: 4 - liczba drzwi przesuwnych: 2 - wymiary: 1200 x 200 x 1800 | sztuka | 2 |  |  |
| 4. | Stół roboczy przyścienny z rantem, blokiem 3 szuflad po lewej stronie i szafką z drzwiami suwanymi | - długość: 2000 mm - szerokość: 600 mm - wysokość: 850 mm - ilość szuflad: 3 szt. - materiał: stal nierdzewna - rodzaj drzwi: suwane - półki przestawne: tak - szafka: tak - stół posiada regulowane nóżki które pozwalają zwiększyć wysokość stołu do 900 mm. | sztuka | 6 |  |  |
| 5. | Stół centralny, przelotowy z drzwiami suwanymi | - długość: 1800 mm - szerokość: 600 mm - wysokość: 850 mm - ilość drzwi: 2 szt. - materiał: stal nierdzewna - rodzaj: centralny - rodzaj drzwi: suwane - półki przestawne: tak - szafka: tak | sztuka | 1 |  |  |
| 6. | Stół z szafką otwartą i szufladami | długość: 800 mm, szerokość: 600 mm, wysokość: 850 mm, ilość szuflad: 3 szt., materiał: stal nierdzewna, szafka: tak. Stół na 4 nogach z szafką otwartą i szufladami wykonany ze stali nierdzewnej, o spawanej konstrukcji zapewniającej sztywność i wytrzymałość na równomiernie rozłożone obciążenia pionowe (do 2000 N) i boczne (do 1000 N). Stół wyposażony jest w uziemiające przyłączenie przewodu wyrównującego gromadzące się ładunki elektryczne na powierzchniach roboczych. Szafki wyposażone są w prowadnice rolkowe. | sztuka | 1 |  |  |
| 7. | Szafka pod zlew jednokomorowy z ociekaczem, z prawej strony drzwi suwane | - długość: 800 mm  - szerokość: 600 mm - wysokość: 850 mm - ilość drzwi: 2 szt. - materiał: stal nierdzewna - rodzaj: przyścienny - rodzaj drzwi: suwane Korpus szafki nie posiada tylnej ściany. | sztuka | 6 |  |  |
| 8. | Szafka pod zlew jednokomorowy z ociekaczem z prawej strony, drzwi suwane | - długość: 800 mm - szerokość: 600 mm - wysokość: 850 mm - ilość półek: 1 szt. - materiał: stal nierdzewna - rodzaj: przyścienny | sztuka | 1 |  |  |
| 9. | Szafka pod zlew jednokomorowy, drzwi suwane | - długość: 600 mm,  - szerokość: 600 mm,  - wysokość: 850 mm,  - materiał: stal nierdzewna, - rodzaj: przyścienny,  - rodzaj drzwi: suwane,  - szafka: tak. | sztuka | 1 |  |  |
| 10. | Wózek z szafką drzwi suwane | Wózek z szafką 1200x600x850 mm wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej, spawany. Drzwi suwane. Skrętne kółka. Obudowa kółka stal nierdzewna. Blat z przetłoczeniem. Przestawna półka. | Sztuka | 1 |  |  |
| 11. | Komplet: stół i 4 krzesła | - Liczba krzeseł w zestawie:4 - Kolor korpusu stołu: Biały - Kolor blatu: Biały - Kształt blatu: prostokątny - Kolor korpusu krzesła: Biały - Kolor obicia: Biały - Wysokość stołu: 77 cm - Szerokość stołu: 80 cm - Długość stołu: 120 cm - Wysokość krzesła: 95 cm - Wysokość siedziska: 46 cm - Szerokość siedziska: 42 cm - Głębokość siedziska: 42 cm - Montaż: meble złożone | Komplet | 1 |  |  |
| **RAZEM** | | | | | |  |